淮南市中心血站屋面防水工程询价公告

我单位拟对淮南市中心血站办公楼及附属配电房屋面防水工程进行公开询价采购，欢迎符合条件的供应商前来报价。

一、项目概况

1. 项目名称：淮南市中心血站屋面防水及外墙下水维修工程
2. 项目地点：淮南市田家庵区香港街183号（淮南市中心血站）
3. 工程内容：屋面防水层铺设，面积约1304平方米，部分外墙下水维修更换，长度约120米（具体工程量以实际施工为准，竣工结算时按实结算）。主要内容包括：
   · 原屋面防水层拆除及垃圾清运；
   · 屋面基层清理、找平处理、涂刷基底层处理剂：
   · 铺设SBS改性沥青防水卷材（厚度不低于4mm，-18℃）；
   · 节点部位加强处理（女儿墙、管口、伸缩缝等）。
 · 部分损坏的墙外下水管维修更换
4. 工期要求：合同签订后15天内完工。
5. 质量标准：符合国家及行业现行屋面防水工程施工质量验收规范，达到合格标准。
6. 质保期：工程竣工验收合格之日起不少于5年。

二、最高限价

本项目最高限价为人民币100000元（大写：壹拾万元整），报价超过最高限价的视为无效响应。


三、报价人资格要求
1. 具备建筑工程总承包三级及以上或防水防腐保温工程专业承包二级及以上，具备安全生产许可证；
2. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照；
3. 近三年内无重大工程质量及安全事故，信誉良好，无不良信用记录；
4. 本项目不接受联合体报价，不允许转包、违法分包。

四、报价要求

1. 本次报价为一次性报价，须报综合单价及总价；
2. 综合单价应包含原材料、辅料、人工、拆除清运、运输、脚手架、管理费、税金、安全文明施工费等与项目相关的一切费用；
3. 竣工结算时，工程量按实结算，综合单价不变；
4. 报价单须加盖单位公章，由法定代表人或授权代表签字。

五、报价文件内容

报价单位需提交完整的询价响应文件，一式2份密封并在密封袋上注明项目名称、单位名称及联系方式。文件应包括：

1. 报价单（含综合单价及总价）；
2. 法定代表人身份证明及身份证复印件；委托代理人参与的，需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件；
3. 有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；
4. 资质证书及安全生产许可证复印件（加盖公章）；
5. 施工方案及质量保证措施；
6. 售后服务承诺及质保承诺；

六、踏勘现场

报价人可自行前往项目现场踏勘，充分了解施工条件及现场实际情况。因未踏勘或踏勘不充分导致的报价失误由报价人自行承担。

现场踏勘联系人：俞俊杰   联系电话：13335541600
七、报价文件递交

1. 递交截止时间：2026年9月 4 日
2. 递交地点：淮南市田家庵区香港街183号4层办公室
3. 联系人：俞俊杰
4. 联系电话：13335541600

逾期送达或未按要求密封的报价文件不予受理。

八、评审办法

在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，采用最低价中标法。如出现最低报价相同的情况，由报价相同的供应商现场抽签确定成交单位。

九、付款方式

工程完工验收合格并经审计完成后，预留5%作为质量保证金，质保期满无质量问题后一次性无息退还。剩余工程款按第一年30%、第二年30%、第三年35%的比例分三年付清。
十、联系方式

· 采购单位：淮南市中心血站· 
地址：安徽省淮南市田家庵区香港街183号
· 联系人：俞俊杰
· 联系电话：13335541600

十一、其他说明

1. 报价一经提交不得更改，所报价格包含完成本项目的一切费用；
2. 施工过程中一切安全责任由成交单位承担；
3. 成交单位不得将项目转包或分包，一经发现将追究违约责任；
4. 本公告解释权归采购单位所有。
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淮南市中心血站
2026年 8  月31 日
